# DDIC setting for 2544x2544 @ 75Hz
[ 2672x2568@73-76_24_2 ]
# DSC On
mipi.write 0x29 0x03 0x81
# Gamma selection
mipi.write 0x29 0x53 0x29
# Fixed
mipi.write 0x29 0x51 0xFF 0x01
# no scaling
mipi.write 0x29 0x69 0x00
# 2 mipi ports
mipi.write 0x29 0x6B 0x10

# 8bit PPS slice height=1272
mipi.write 0x29 0x70 0x11 0x00 0x00 0x89 0x10 0x80 0x09 0xF0 0x04 0xF8 0x04 0xF8 0x04 0xF8 0x04 0xF8 0x02 0x00 0x04 0x1B 0x00 0x20 0x91 0xBF 0x00 0x11 0x00 0x0F 0x00 0x19 0x00 0x09 0x18 0x00 0x10 0xF0 0x03 0x0C 0x20 0x00 0x06 0x0B 0x0B 0x33

# OSC selection: display resolution setting
mipi.write 0x29 0x80 0x01 0x3E 0x3E 0x11
# timing control for normal mode
mipi.write 0x29 0x81 0x01 0xE1 0x00 0x10 0x00 0x10 0x00
# timing control for idle mode
mipi.write 0x29 0x82 0x01 0xE1 0x00 0x10 0x00 0x10 0x00
# temperature compensation on
mipi.write 0x29 0x25 0x01

# command 2 page 0
mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x10
# VESA OSC frequency
mipi.write 0x29 0xD1 0x02

# command 2 page 1
mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
# PWM brightness duty setting 26%
mipi.write 0x29 0xC2 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x00 0x90 0x02

# command 2 page 2
mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x12
# vcom tracking setting
mipi.write 0x29 0xD3 0x20
# thermal detection
mipi.write 0x29 0xBF 0x07 0xBE

# command 3 page 1
mipi.write 0x29 0xFF 0x5A 0x81
# TC trigger point setting
mipi.write 0x29 0x65 0x0B
# TC trigger point setting
mipi.write 0x29 0xF9 0x58 0x5F 0x66 0x6D 0x74 0x7B 0x82 0x89 0x90 0x97 0x9E 0xA5 0xAC

delay 20
# sleep out
mipi.write 0x05 0x11

delay 100
# display on
mipi.write 0x05 0x29

delay 20
# command 2 page 1
mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
# dimming control
mipi.write 0x29 0xC0 0xFF

#DDIC setting for 1920x1920@90Hz
[ 2176x1948@88-91_24_2 ]
mipi.write 0x29 0x53 0x29
mipi.write 0x29 0x51 0xFF 0x01
mipi.write 0x29 0x69 0x02
mipi.write 0x29 0x6B 0x10
mipi.write 0x29 0x80 0x01 0x40 0x40 0x11

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x29 0xC0 0x00 0x40 0x00
mipi.write 0x29 0xC2 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x00 0x90 0x02

mipi.write 0x29 0x70 0x11 0x00 0x00 0x89 0x10 0x80 0x07 0x80 0x03 0xC0 0x07 0x80 0x03 0xC0 0x03 0xC0 0x02 0x00 0x03 0x58 0x00 0x20 0xC6 0x37 0x00 0x0D 0x00 0x0F 0x00 0x11 0x00 0x08 0x18 0x00 0x10 0xF0 0x03 0x0C 0x20 0x00 0x06 0x0B 0x0B 0x33

mipi.write 0x29 0x81 0x02 0x56 0x00 0x0B 0x00 0x11 0x00
mipi.write 0x29 0x82 0x02 0x56 0x00 0x0B 0x00 0x11 0x00
mipi.write 0x35 0x00
mipi.write 0x25 0x01

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x10
mipi.write 0x29 0xD1 0x02

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x29 0xC2 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x00 0x90 0x02

mipi.write 0x29 0xFF 0x5A 0x81
mipi.write 0x29 0x65 0x0B
mipi.write 0x29 0xF9 0x58 0x5F 0x66 0x6D 0x74 0x7B 0x82 0x89 0x90 0x97 0x9E 0xA5 0xAC

mipi.write 0x29 0xFF 0x5A 0x81
mipi.write 0x29 0x65 0x3B
mipi.write 0x29 0xF7 0x39
mipi.write 0x29 0x65 0x05
mipi.write 0x29 0xF2 0x00

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x12
mipi.write 0x29 0xD3 0x20
mipi.write 0x29 0xBF 0x37 0xBE

mipi.write 0x29 0x03 0x81

mipi.write 0x15 0x36 0x00

mipi.write 0x39 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x39 0xC5 0x00 0x01 0x40

delay 10
mipi.write 0x05 0x11
delay 50
mipi.write 0x05 0x29
delay 100

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x29 0xC0 0xFF	


#DDIC setting for 1920x1920@72Hz
[ 2048x1944@70-73_24_2 ]
mipi.write 0x29 0x03 0x80
mipi.write 0x29 0x53 0x29
mipi.write 0x29 0x51 0xFF 0x01
mipi.write 0x29 0x69 0x02
mipi.write 0x29 0x6B 0x10
mipi.write 0x29 0x80 0x00 0x40 0x40 0x11
mipi.write 0x29 0x81 0x02 0x56 0x00 0x09 0x00 0x0F 0x00
mipi.write 0x29 0x82 0x02 0x56 0x00 0x09 0x00 0x0F 0x00
mipi.write 0x29 0x35 0x00
mipi.write 0x29 0x25 0x01

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x29 0xC0 0x00 0x40 0x00
mipi.write 0x29 0xC2 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x01 0x0A 0x00 0x90 0x02

mipi.write 0x29 0xFF 0x5A 0x81
mipi.write 0x29 0x65 0x0B
mipi.write 0x29 0xF9 0x58 0x5F 0x66 0x6D 0x74 0x7B 0x82 0x89 0x90 0x97 0x9E 0xA5 0xAC

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x12
mipi.write 0x29 0xD3 0x20
mipi.write 0x29 0xBF 0x37 0xBE

mipi.write 0x29 0xFF 0x5A 0x81
mipi.write 0x29 0x65 0x3B
mipi.write 0x29 0xF7 0x39 0xBE
mipi.write 0x29 0x65 0x05
mipi.write 0x29 0xF2 0x00

mipi.write 0x15 0x36 0x00 
mipi.write 0x39 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x39 0xC5 0x00 0x01 0x40

delay 10
mipi.write 0x05 0x11
delay 50
mipi.write 0x05 0x29
delay 100

mipi.write 0x29 0xF0 0xAA 0x11
mipi.write 0x29 0xC0 0xFF